#N canvas 86 133 729 452 10;
#X obj 27 238 inlet~;
#X obj 347 28 loadbang;
#X obj 171 281 * -1;
#X obj 36 353 +~;
#X obj 69 395 +~;
#X obj 69 424 outlet~;
#X obj 409 96 pow;
#X obj 372 118 *;
#X floatatom 372 159;
#X obj 37 262 *~ 0;
#X obj 177 175 pow;
#X text 408 162 delay \, msec;
#X floatatom 177 238;
#X obj 190 150 * 0.001;
#X text 182 221 gain for this stage;
#X obj 49 332 *~ 0;
#X obj 47 375 *~ 0;
#X obj 177 203 *;
#X floatatom 409 119;
#X text 25 13 Allpass filter for mono reverberator. Arg 1 = delay name \, arg2 = stage number \, arg 3 = delay time;
#X obj 373 76 8;
#X obj 409 75 1.79;
#X obj 68 185 0.7;
#X obj 363 50 t b b b b;
#X obj 177 108 0;
#X obj 372 207 abs;
#X obj 372 229 moses 0.01;
#X obj 443 229 print wrong-delay-time;
#X obj 233 391 inlet~;
#X obj 219 419 +~;
#X obj 219 443 outlet~;
#X text 74 83 decay after;
#X text 85 98 1 second;
#X obj 83 119 r \$1-decay;
#X obj 259 256 r \$1-clear;
#X obj 206 301 0;
#X obj 259 275 t b;
#X obj 259 338 delay;
#X obj 259 316 + 5;
#X obj 79 280 delread~ \$2 \$4;
#X obj 36 447 delwrite~ \$2 \$4;
#X obj 259 296 f \$4;
#X obj 371 184 - \$4;
#X obj 446 75 float \$3;
#X obj 207 321 1;
#X obj 79 301 *~ 1;
#X obj 207 188 sqrt;
#X floatatom 35 148;
#X connect 0 0 9 0;
#X connect 1 0 23 0;
#X connect 2 0 16 1;
#X connect 3 0 16 0;
#X connect 3 0 40 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 29 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 6 0 18 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 7 0 13 0;
#X connect 8 0 42 0;
#X connect 9 0 3 0;
#X connect 10 0 17 0;
#X connect 13 0 10 1;
#X connect 15 0 3 1;
#X connect 16 0 4 0;
#X connect 17 0 12 0;
#X connect 17 0 9 1;
#X connect 20 0 7 0;
#X connect 21 0 6 0;
#X connect 21 0 46 0;
#X connect 22 0 2 0;
#X connect 22 0 15 1;
#X connect 23 0 24 0;
#X connect 23 0 22 0;
#X connect 23 1 20 0;
#X connect 23 2 21 0;
#X connect 23 3 43 0;
#X connect 24 0 10 0;
#X connect 25 0 26 0;
#X connect 26 1 27 0;
#X connect 28 0 29 1;
#X connect 29 0 30 0;
#X connect 33 0 10 0;
#X connect 33 0 47 0;
#X connect 34 0 36 0;
#X connect 35 0 45 1;
#X connect 36 0 35 0;
#X connect 36 0 41 0;
#X connect 37 0 44 0;
#X connect 38 0 37 0;
#X connect 39 0 45 0;
#X connect 41 0 38 0;
#X connect 42 0 25 0;
#X connect 43 0 6 1;
#X connect 44 0 45 1;
#X connect 45 0 15 0;
#X connect 45 0 4 1;
#X connect 46 0 17 1;
